Instituto Nacional De Educacion Diversificada INED

Nombre: Jefferson Roberto Ortiz Yan

ID: A1651

Fecha: 22/09/25

Horario: 8:00am a 9:30am

Titulo: Proceso de instalación de Windows 98

**INDICE**

Contenido Pagina

El proceso de instalación de Windows 98

**El proceso de instalación de Windows 98**

Para instalar Windows 98, necesitas un ordenador con los requisitos mínimos (procesador 486DX, 16MB RAM, CD-ROM) y el disco de instalación. El proceso básico implica arrancar el equipo, iniciar el instalador desde el CD-ROM, formatear el disco, copiar los archivos de sistema y luego configurar los parámetros del sistema operativo y el hardware.

**Requisitos mínimos del sistema** : Para ejecutar Windows 98 se necesitaba un procesador 486DX de 66 MHz o superior, 16 MB de RAM (se recomendaban 24 MB) y unos 500 MB de espacio libre en el disco duro. Además, requería una unidad de CD-ROM o disquete, un adaptador de vídeo y monitor VGA o superior, y un ratón o dispositivo señalador compatible

**Preparación del medio de instalación**: Para preparar los medios de instalación de Windows 98, se utilizaba un disco de inicio (disquete) que permitía arrancar la computadora y tener acceso a las utilidades necesarias, como FDISK para particionar el disco duro y FORMAT para crearlo y hacerlo arrancable. Luego, se colocaba el CD-ROM de instalación de Windows 98 en la unidad de disco y se iniciaba la instalación seleccionando la opción de arrancar desde el CD-ROM.

**Pasos detallados de la instalación** : Para instalar Windows 98, inicia el PC desde el disco de instalación, particiona y formatea el disco usando FDISK y FORMAT, luego ejecuta SETUP para copiar archivos y configurar el sistema.

**1**. **Preparación**: **Crea un disco de arranque:** Necesitarás un disco de arranque de Windows 98.

**Inserta el disco de instalación:** Coloca el disco de instalación de Windows 98 en tu unidad de CD-ROM.

 **Arranca desde el disco:** Reinicia la computadora y arráncala desde la opción "Iniciar equipo sin compatibilidad de CD-ROM" cuando aparezca el menú.

**2. Partición y Formato del Disco:** EjecutaFDISK**:** En el símbolo del sistema, escribe fdisk y presiona Enter.

**Crea una partición:** Si el disco está sin particionar, elige la opción para crear una partición y particiónalo.

**Formatea la partición:** Una vez que FDISK termine, escribe format c: (o la letra de la unidad creada) y presiona Enter.

**3**. Inicia la instalación de Windows 98: Ejecutaelinstalador**:** En el símbolo del sistema, escribe setup o cd setup (dependiendo de la unidad de CD-ROM) y presiona Enter para iniciar el proceso de instalación.

**4**. **Configuración** **durante** **la** **instalación**: **Fase de copia de archivos:** Durante la primera fase, se copian los archivos al disco.

**Reinicios:** El sistema se reiniciará varias veces.

**Instalación del hardware:** En la segunda fase, se detecta e instala el hardware del equipo.

**Configuración del sistema:** Se te pedirá que configures opciones como la clave del producto, el nombre del PC y los parámetros regionales

**Problemas comunes y soluciones** **durante la instalación**: Los problemas comunes al instalar Windows 98 incluyen incompatibilidad de hardware, errores de protección con procesadores rápidos, falta de espacio en disco y problemas con la partición de disco los cuales se pueden solucionar desconectando periféricos externos, usando un disco de inicio para crear y formatear particiones ajustando la configuración de la máquina virtual o aplicando los parches necesarios para procesadores y discos duros más modernos

