 **Instituto Nacional De Educación Diversificado**

**INED**

**Santa Cruz Naranjo, Santa Rosa**

**Catedrático:** Gustavo Blanco

**Sección:**A

**Materia:** reparacion

 **Fecha:** 22 de septiembre Del Año 2025

**Nombre:** Jacqueline Ana Laura López Cardona

**Grado:** Quinto Bachillerato En computación

Introduccion

Indice

**Requisitos:**

Para instalar Windows 98 se necesitaba un PC con procesador [**Intel 486DX**](https://www.google.com/search?q=Intel+486DX&sca_esv=879ff1ce65093d89&ei=VWbRaI_oK6enqtsPtsPikQ4&ved=2ahUKEwj2r-Lm1OyPAxVQRTABHXrCGFkQgK4QegQIARAC&uact=5&oq=el+proceso+de+instalaci%C3%B3n+de+Windows+98+requisitos&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiM2VsIHByb2Nlc28gZGUgaW5zdGFsYWNpw7NuIGRlIFdpbmRvd3MgOTggcmVxdWlzaXRvczIFECEYoAFIgDtQpRZYsi5wAXgBkAEAmAGtAaABqgmqAQM2LjW4AQPIAQD4AQGYAgygAoIKwgIKEAAYsAMY1gQYR8ICBRAhGJ8FwgIEECEYFZgDAIgGAZAGCJIHAzYuNqAHrzCyBwM1Lja4B_QJwgcHMC4zLjcuMsgHOg&sclient=gws-wiz-serp&mstk=AUtExfAnGkeF_vdLuNy4FtpZ_09ydJeitJc1tV3AY3YW9gUIvZ4vU5mISpCFRpwIKJbC913aA5yIwGw-ELJD2e5m3T4m8wGsM6wcj7Nx_Rn6ib-wub5nNI6UwHIm0fkDgVb-AVI&csui=3)**a 66 MHz** (o superior), al menos **16 MB de RAM** (24 MB recomendados) y aproximadamente **500 MB de espacio libre en disco duro**. Además, era necesario contar con una **unidad de CD-ROM o**[**DVD-ROM**](https://www.google.com/search?q=DVD-ROM&sca_esv=879ff1ce65093d89&ei=VWbRaI_oK6enqtsPtsPikQ4&ved=2ahUKEwj2r-Lm1OyPAxVQRTABHXrCGFkQgK4QegQIARAD&uact=5&oq=el+proceso+de+instalaci%C3%B3n+de+Windows+98+requisitos&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiM2VsIHByb2Nlc28gZGUgaW5zdGFsYWNpw7NuIGRlIFdpbmRvd3MgOTggcmVxdWlzaXRvczIFECEYoAFIgDtQpRZYsi5wAXgBkAEAmAGtAaABqgmqAQM2LjW4AQPIAQD4AQGYAgygAoIKwgIKEAAYsAMY1gQYR8ICBRAhGJ8FwgIEECEYFZgDAIgGAZAGCJIHAzYuNqAHrzCyBwM1Lja4B_QJwgcHMC4zLjcuMsgHOg&sclient=gws-wiz-serp&mstk=AUtExfAnGkeF_vdLuNy4FtpZ_09ydJeitJc1tV3AY3YW9gUIvZ4vU5mISpCFRpwIKJbC913aA5yIwGw-ELJD2e5m3T4m8wGsM6wcj7Nx_Rn6ib-wub5nNI6UwHIm0fkDgVb-AVI&csui=3), una **pantalla**[**VGA**](https://www.google.com/search?q=VGA&sca_esv=879ff1ce65093d89&ei=VWbRaI_oK6enqtsPtsPikQ4&ved=2ahUKEwj2r-Lm1OyPAxVQRTABHXrCGFkQgK4QegQIARAE&uact=5&oq=el+proceso+de+instalaci%C3%B3n+de+Windows+98+requisitos&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiM2VsIHByb2Nlc28gZGUgaW5zdGFsYWNpw7NuIGRlIFdpbmRvd3MgOTggcmVxdWlzaXRvczIFECEYoAFIgDtQpRZYsi5wAXgBkAEAmAGtAaABqgmqAQM2LjW4AQPIAQD4AQGYAgygAoIKwgIKEAAYsAMY1gQYR8ICBRAhGJ8FwgIEECEYFZgDAIgGAZAGCJIHAzYuNqAHrzCyBwM1Lja4B_QJwgcHMC4zLjcuMsgHOg&sclient=gws-wiz-serp&mstk=AUtExfAnGkeF_vdLuNy4FtpZ_09ydJeitJc1tV3AY3YW9gUIvZ4vU5mISpCFRpwIKJbC913aA5yIwGw-ELJD2e5m3T4m8wGsM6wcj7Nx_Rn6ib-wub5nNI6UwHIm0fkDgVb-AVI&csui=3) (o superior) y una **unidad de disquete de 3,5 pulgadas** para la creación de un disco de arranque necesario para el proceso de instalación.

**Preparación del medio de instalación:**

Para instalar Windows 98, se arranca el equipo desde un disco de inicio o CD-ROM con el instalador, se prepara el disco duro usando Fdisk y se le da formato con el comando format se reinicia el equipo y se arranca desde el CD-ROM con soporte para este. Luego, se ejecuta , se siguen las indicaciones del asistente, se elige la opción de instalación (típica o personalizada), se introducen datos como nombre de equipo y licencia, se copian los archivos, y se reinicia el sistema para completar la instalación y configuración del hardware.

**Pasos para intalacion:**

**1. Preparación del disco duro:**

1. **Inserta el disco de inicio** de Windows 98 en la disquetera.
2. **Reinicia la computadora** y selecciona la opción para arrancar sin soporte de CD-ROM en el menú.
3. **Abre el símbolo del sistema** (MS-DOS) y escribe fdisk para crear una partición en el disco duro.
4. **Reinicia nuevamente** el equipo, pero esta vez arranca desde el disco de inicio con soporte para CD-ROM.
5. **Formatea la partición C:** Para ello, escribe format c:/s en la línea de comandos y presiona Enter.

**2. Inicio de la instalación:**

1. **Ingresa al CD-ROM de instalación:** Una vez que el sistema arranca desde el CD, introduce el comando D:\setup.exe (la letra de la unidad puede variar) y presiona Enter para iniciar el programa de instalación.
2. **Configuración inicial:** El asistente de instalación te guiará a través de varias pantallas. Te pedirá que elijas un tipo de instalación (típica o personalizada) y que crees o configures un directorio de instalación, normalmente el predeterminado \Windows.
3. **Información del equipo:** Luego, deberás introducir el nombre del PC, la clave del producto y el nombre del grupo de trabajo, así como configurar la distribución del teclado y la configuración regional.

**3. Finalización de la instalación:**

1. **Copia de archivos:** El sistema copiará los archivos necesarios a tu disco duro.
2. **Reinicios:** Durante el proceso, el equipo se reiniciará varias veces para instalar el hardware y finalizar la configuración.
3. **Instalación de hardware:** En la segunda fase, el sistema detectará e instalará automáticamente el hardware de tu equipo.
4. **Configuración final:** Finalmente, se te pedirá que introduzcas la información de usuario y aceptes el contrato de licencia para completar la instalación y poder usar tu sistema operativo Windows 98.

**Problemas comunes y soluciones:**

Incompatibilidad con hardware moderno

* **Solución**: Instalar en una máquina virtual (como con VirtualBox) es la forma más viable de ejecutar Windows 98, ya que se pueden emular las condiciones de hardware que requiere.

Problemas de partición del disco duro

* + **Solución**: Arranque desde el disquete de inicio de Windows 98, ejecute fdisk para crear una partición DOS (preferiblemente FAT32), luego reinicie el sistema y use el comando format C: (o la letra correspondiente) para formatear la partición antes de ejecutar el instalador setup.exe.