Instituto Nacional De Educación Diversificada

INED

Santa Cruz Naranjo, Santa Rosa

**Instalación de Windows 98**

Nombre: Cinthia Anahí Martínez Ruano

Grado: 5to Bachillerato en computación

Catedra: Reparación

Catedrático: Gustavo Blanco fecha de entrega: 22/09/25

**Índice**

**Introducción**

Windows 98 fue uno de los sistemas operativos más importantes desarrollados por Microsoft, lanzado oficialmente el 25 de junio de 1998. Como sucesor de Windows 95, ofrecía una mayor estabilidad, compatibilidad mejorada con hardware Plug and Play, y una interfaz gráfica más amigable para el usuario promedio. Durante muchos años, fue ampliamente utilizado tanto en entornos domésticos como empresariales.

El proceso de instalación de Windows 98, aunque sencillo para los estándares actuales, requería conocimientos básicos de administración de discos, uso de comandos en MS-DOS y configuración manual de hardware. En esta guía, se detallan los pasos necesarios para llevar a cabo la instalación de este sistema operativo, desde la preparación del medio de instalación hasta la configuración final del sistema.

***Instalación de Windows 98***

Es un proceso con fines hoy en día principal mente con fines educativos para aprender más, de nostalgia o para correr software y no es compatible con los sistemas de ahora (modernos)

A continuación, te explico cómo se realiza el **proceso de instalación de Windows 98**, ya sea en una computadora antigua o en una máquina virtual.

***Preparación del medio de instalación***

. La **preparación del medio de instalación** de **Windows 98** se hacía de manera manual y requería ciertos pasos para que el sistema operativo pudiera ser instalado de manera efectiva en una computadora. Este proceso variaba dependiendo de si la instalación se hacía a través de **disquetes**, **CD-ROM** o incluso desde **redes** en algunos casos más avanzados. A continuación, te detallo cómo se preparaban los medios de instalación de Windows 98 en aquellos tiempos

***Pasos detallados de la instalación***

Arrancar desde disquete/CD.

Crear y formatear una partición (si es necesario).

Instalar los archivos básicos de Windows 98 desde el CD.

Realizar la configuración inicial del sistema operativo.

Configurar hardware y red.

Finalizar la instalación con el primer arranque de Windows 98.